Language-file
Ebenes Stabwerk
Position
Eingabedatei
Ausgabedatei
Standardmaterialien
Standardquerschnitte
Stahlbetonbemessungsdaten
Statische Berechnung
eines Systems mit
Statisches System
Knoten
Auflagerbedingungen
Eingespanntes Auflager
Frei
Federsteifigkeit
Stabelemente
Anfangsknoten
Endknoten
Querschnitt
Material
Gelenk
Steif
Zugstab
Druckstab
Benutzerquerschnitte
Höhe
Querschnitts-
fläche
Schub-
fläche
Flächenm.
2ten Grades
Stahlquerschnitte
Flächen-
moment
Abstand
oben
unten
Steg-
breite
Holzquerschnitte
Breite
Rechteckige Betonquerschnitte
Höhe
Abstand zur
oberen Bew.
Abstand zur
unteren Bew.
Bemessung
für
Balken
Stütze
Platten-balken
Platten-höhe
Balken-breite
Platten-breite
Schwer-punkts-
abstand
Querschnitte
Materialien
Elastizitäts-
modul
Schub-
modul
Ausdehnungs-
koeffizient
Quer-
dehnzahl
Masse
Festigkeit
Lasten
Lastfälle
Typ
Kommentar
Ständig
Nutzlast
Außergewöhnlich
Wind
Andere
Lastfall-
kombinationen
Lastfall
Faktor
Lastfallkombinationen
Trapezlasten
Last
Richtung
Abstand vom
Länge
Last
Element
der TL
Vorverformungen
Schrägstellung
Exzentrizität
Einzellasten
Kraft
Moment
Verschiebung
Verdrehung
Temperaturlasten
Oben
Unten
Elementhöhe
Knotenlasten
Knoten
Verschiebung
Verdrehung
Ergebnisse
Umhüllende
Auflagerreaktionen
Summe der Reaktionen
Summe der Lasten
Innere Kräfte und Momente
Lastfallkombination
Element ausgelassen
Normal-
kraft
Quer-
kraft
Biege-
moment
Erf. Längs-
Querkraftswiderstand
Erf. Schub-
spg.
Spgs.-
verh.
Normal-
Biege-
Bewehrung
Elementverschiebungen
lokal
global
Knotenverschiebungen
Umhüllende
Erf. Bewehrung
Spannungsumhüllende
systemglobal
elementglobal
Erf.
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
Verschiebungsmatrizenverfahren
Elementsteifigkeitsmatrix
Elementtransformationsmatrix
Benutzte Elementsteifikeits- und Transformationsmatrizen
lokale Koordinaten
globale Koordinaten
Steifikeitskoeffizienten
Theorie I. Ordnung, Querkraftsverformung vernachlässigt
Überprüfen Sie die Berechnungseinstellungen
Elastizitätsmodul
Querschnittsfläche
Flächenm. 2ten Grades
Länge des Stabelementes
Ohne Gelenke
Mit einem Normalkraftgelenk
Mit einem Querkraftgelenk
Mit einem Querkraftgelenk und einem Momentengelenk
Mit Momentengelenk
am Anfangsknoten
am Endknoten
Mit zwei Momentengelenken
Berechnung der Elementsteifigkeits- und Transformationsmatrizen
Volleinspannkräfte und -momente
index
Elementindex
Lastfallindex
Einheiten
Aufbau der Strukturgleichungen
Steifigkeitsmatrix
der zusammengesetzten Struktur
Knotenkräfte / -lasten
Berechnete Strukturverschiebungen
Indextabelle
Globaler Index
Reduzierter Index
Strukturgleichungen
Reduzierte Matrizen
und Lösung für die Strukturverschiebungen
Reduzierte Steifikeitsmatrix der zusammengesetzten Struktur
Reduzierte Knotenkräfte der zusammengesetzten Struktur
Invertierte Steifikeitsmatrix
nützlich für die Handrechnung
Berechnung der Auflagerreaktionen
Steifikeitsuntermatrizen für Volleinspannung
Reaktionen zu Knotenverschiebungen
Externe Knotenlasten
Resultierende Reaktionen
Berechnung der Stabendkräfte und -momente
Stabendkräfte zu Knotenverschiebungen
Resultierende Stabendkräfte und -momente
Elementverschiebungen an den Enden
Vorz.-
wechsel
Elementmatrizen
Strukturgleichungen
Auflagerreaktionen
Stabendkräfte
Knoten
Stabelementen
starren Randbedingungen
Freiheitsgraden
Lastfällen
Lastfallkombinationen
Grad der statischen Unbestimmtheit
Berechnungszeit
Theorie I. Ordnung
Theorie II. Ordnung
Ohne Schubverformung
Eigenlasten aktiviert
Th. I. Ord.
Th. II. Ord.
ohne Schubv.
mit Schubv.
Anstrich-
fläche
Oberfläche
Gesamt-
masse
Materialliste
Fachwerkstab
Fachwerkstäbe
Benutzerquerschnitt
Holzquerschnitt
Stahlbeton-Plattenbalken
Stahlbeton-Rechteckbalken
Europäisches I-Profil; Euronorm 19-57
Europäischer Normalträger; DIN 1025-1
Europäischer Breitflanschträger; Euronorm 53-62
Breitflansch-Stützenprofil
Breitflanschpfahl
U-Profil mit parallelen Flanschen; DIN 1026-1
Europäisches U-Stahl-Normalprofil; DIN 1026-1
U-Profil mit geneigten Flanschflächen; DIN 1026-1
T-Profil; EN 10055
Halbiertes I-Profil; Euronorm 19-57
Halbiertes HE-Profil; Euronorm 19-57
Hohlprofil mit quadratischem Querschnitt; EN 10210, EN 10219
Hohlprofil mit rechteckigem Querschnitt; EN 10210, EN 10219
Hohlprofil mit kreisförmigem Querschnitt; EN 10210, EN 10219
kaltgefertigt
warmgefertigt
Britischer Universalträger; BS 4-1
Britischer Normalträger; BS 4-1
Britische Universalstütze; BS 4-1
Britischer Breitflanschpfahl; BS 4-1
Britisches U-Profil mit parallelen Flanschen; BS 4-1
Britisches U-Profil mit geneigten Flanschflächen; BS 4-1
Halbiertes UB-Profil; BS 4-1
Britisches T-Profil; BS 4-1
Amerikanischer Breitflanschträger; ASTM A6/A6M-02
Amerikanischer Standardträger; ASTM A6/A6M-02
Amerikanisches U-Stahl-Normalprofil; ASTM A6/A6M-02
Amerikanisches U-Stahl-Profil; ASTM A6/A6M-02
Japanisches H-Profil; JIS G 3192
zz-Achse
Flansch-
dicke
Radius
Trägheits-
halbmesser
Schwerpkt.-
abstand
Verformungsfigur
Elementverschiebungen
Normalkräfte
Querkräfte
Biegemomente
Normalspannung
Biegespannung
Schubspannung
Normal+Biegespannung
System + Belastung
Winkel
Ingenieur
BS Langstiel T
BS T
Amerikanischer Breitflanschpfahl; ASTM A6/A6M-02
Übertragungsmatrix
Bettungsziffer
Bettungskonstante
Elastische Länge
Charakteristische Länge
Setzung
Bodenpressung
Elementbreite
Elastisch Gebettetes Element
Resultierende Kraft
Zugspannungen
Auf Gültigkeit prüfen
Druckspannung
positiv
Lagesicherheit
Vertikalbügel
Mindestlängsbewehrung
Höchstlängsbewehrung
Mindestschubbewehrung
Lizenznehmer
Konnte Lizenznummer nicht speichern
Wollen Sie die Lizenzeinstellungen wirklich ändern?
Englisch
Deutsch
Serbisch
Klicken Sie auf OK und warten Sie auf Ergebnisse
Das System konnte nicht gelöst werden. Überprüfen Sie das statisches System und die Berechnungseinstellungen.
Die Knotenverformungen sind zu groß. Überprüfen Sie das statisches System und die Berechnungseinstellungen.
Stahlquerschnitt
Holzquerschnitt
Modellstützenverfahren
Schlankheit
Grenzschlankheit
Planmäßige Lastausmitte n. Th. I. Ordng.
Ungewollte zusätzliche Ausmitte
Lastausmitte n. Th. II. Ordng.
Gesamtausmitte
Bemessungsschnittgrößen
Flächenträg- 
heitsradius
Gedrungenes Druckglied
Schlankes Druckglied
Knicklänge
Fehler, Druckglied ist zu schlank!
Kriechverformungen vernachlässigt
Einzeldruckglied ohne Querlasten
Reduzierte wirksame Breite beim Knicknachweis um die zweite Achse beachten!
Modellstütze
verschieblich
unverschieblich
ausgesteift
nicht ausgesteift
berücksichtigt
nicht berücksichtigt
Ein zusätzlicher Knicknachweis um die zweite Achse ist zu führen
Balkenbemessung
Stützenbemessung
Zugglied
Der Nachweis zur Begrenzung der Rissbreite ist zusätzlich zu führen
Begrenzung der Biegeschlankheit
Platte
Plattenbemessung
Chinesisch
Italienisch
language6
language7
Schnee
Temperatur
Setzung
Copyright
Version
QKL
Knickspg.
-linie
Plast.
Widerst.
moment
Elast.
Torsions
fl.moment
Wölbflm.
2.Grades
Gesamt-
oberfl.
Stabilität
Biegeknicken
Biegedrillknicken
Eventueller ausmittiger Stabanschluss sowie 
planmäßige Torsion (Lasten durch Schubmittelpunkt) 
erfordern ggf. weitere Nachweise.
Die Stabilitätsnachweise sind auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen.
Biegedrillknicken ist ggf. gesondert nachzuweisen. 
EOF
